无线会议主机控制代码说明



2

1

1、中控控制与PC软件连接端口。

2、连接摄像机或视像跟踪发码端口。

波特率9600 8位 停止 1 校验 N 十六进制

中控控制端口：中控发码控制主机功能

功能如下

1、一键关闭全部话筒：3A 46 43 31 33 46 31 0D 0A

2、选进先出模式：3A 46 43 31 35 30 30 45 46 0D 0A

3、主席模式：3A 46 43 31 35 30 31 45 46 0D 0A

4、发言人数1个人：3A 46 43 31 36 30 31 45 44 0D 0A


发言人数2个人：3A 46 43 31 36 30 32 45 43 0D 0A

发言人数3个人：3A 46 43 31 36 30 33 45 42 0D 0A

**使用中控，实现视像跟踪操作**

当打开话筒时，发出视像跟踪代码的功能（这里选用PELCO-D协议，如使用PELCO-P协议，需要使用485转232设备去读取485凤凰端口A、B所发出的代码）

一、先用视像跟踪软件保存全境位与每话筒的预置位，以下使用PELCE-D为例：



二、在凤凰插的A、B上使用485转232设备，配合PC串口助手读取代码，代码如下：

全境位：FF 01 00 07 00 01 09

ID1话筒打开：FF 01 00 07 00 02 0A

ID2话筒打开：FF 01 00 07 00 03 0B

ID3话筒打开：FF 01 00 07 00 04 0C

ID4话筒打开：FF 01 00 07 00 05 0D

ID5话筒打开：FF 01 00 07 00 06 0E

ID6话筒打开：FF 01 00 07 00 07 0F

ID7话筒打开：FF 01 00 07 00 08 10

ID8话筒打开：FF 01 00 07 00 09 11

ID9话筒打开：FF 01 00 07 00 0A 12

ID10话筒打开：FF 01 00 07 00 0B 13

ID11话筒打开：FF 01 00 07 00 0C 14

ID12话筒打开：FF 01 00 07 00 0D 15

ID13话筒打开：FF 01 00 07 00 0E 16

ID14话筒打开：FF 01 00 07 00 0F 17

ID15话筒打开：FF 01 00 07 00 10 18

ID16话筒打开：FF 01 00 07 00 11 19

ID17话筒打开：FF 01 00 07 00 12 1A

ID18话筒打开：FF 01 00 07 00 13 1B

ID19话筒打开：FF 01 00 07 00 14 1C

ID20话筒打开：FF 01 00 07 00 15 1D.

.

.

.

ID38话筒打开：FF 01 00 07 00 27 2F

ID39话筒打开：FF 01 00 07 00 28 30

ID40话筒打开：FF 01 00 07 00 29 31

代码规律：代码按顺序从ID1开始，最后两位各加1